*Пожарная безопасность в период отопительного сезона.*

В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обратить особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.   
В сильные морозы, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может привести к возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.     
 Перед началом отопительного сезона каждый гражданин и руководитель организации обязан провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание печей, котельных, тепло генераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.



Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.   
 При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:   
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;   
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; -использовать временную электропроводку.     
 Особо отмечается, что действующими Правилами противопожарного режима в Российской Федерации введён запрет на использование удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.   
 При эксплуатации печного отопления запрещается:    
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;   
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;   
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легко воспламеняющиеся или горючие жидкости;   
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;   
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;    
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;   
- перекаливать печи.    
 Если произошло возгорание, звоните по телефону 01. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.

**ОНД по Красносулинскому району**

**УНД и ПР ГУ МСЧ России по РО**